采 购 公 告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备采购：

1. **设备名称：呼吸湿化治疗仪**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：麻醉科

预算金额：10万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 基本配置：主机、加湿组件（含加湿器架、湿化罐等）、呼吸管路；
3. 开机设备进行自检，确定设备可正常工作；
4. 可显示湿化温度、输出流量的设定值和实际测量值；
5. 可实时显示输入氧气流量及吸入氧浓度；
6. 可调节湿化温度，湿化罐自动注水；
7. 吸入氧浓度：监测范围21%-100%，实时显示于屏幕；输入氧流量不低于70L/分；
8. 故障报警功能；
9. 整机质保两年及以上。
10. **设备名称：便携式睡眠呼吸监测仪**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：2台。

使用科室：麻醉科

预算金额：4.8万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 用于睡眠监测呼吸及SAHS分型诊断，设备小巧轻便，便于佩戴；
3. 具有监测血氧、鼻气流、心电等功能；
4. 电池续航时间不低于20小时；
5. 存储空间不低于10G；
6. 配置：软件，监测主机，血氧探头，充电器，电极连接线等；
7. 整机质保两年及以上。
8. **设备名称：生物刺激反馈仪**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：妇产科

预算金额：12万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 配置：显示屏，主机，推车；
3. 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案；
4. 系统可将训练方案（包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练）通过

无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备（由主机和手机APP软件等组成），医生可通过手

机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP；

1. 电刺激方案参数可自定义，对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置；
2. 系统支持患者通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约

信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间

、预约设备管理和预约时间段管理等；

7、整机质保两年及以上。

1. **设备名称：低频超声电导仪**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：内分泌科肾内科

预算金额：4万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 主机、治疗探头、电极片、耦合剂；
3. 整机质保两年及以上。
4. **设备名称：呼吸机内部管路消毒机**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：重症医学科

预算金额：25万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 可移动、消毒干燥功能、达到高水平消毒；
3. 整机质保两年及以上。
4. **设备名称：眼科裂隙灯**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：健康管理中心

预算金额：3万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 显微镜类型：伽利略平行夹角式；
3. 变倍方式：非连续5级转鼓变倍；
4. 裂隙宽度：0mm~14mm连续可调；
5. 裂隙长度：0.2mm、1mm~14mm连续可调；
6. 光源LED持续稳定光源（亮度连续调节）；
7. 裂隙角度0°~180°有垂直到水平方向连续调节；
8. 裂隙倾斜5°、10°、15°、20°四挡；
9. 图像分别率2400+万像素；
10. 数码光学适配器 可独立分光；
11. 整机质保两年及以上。
12. **设备名称：CO2气泵**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：消化内镜中心

预算金额：6万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；

2、整机质保两年及以上。

1. **设备名称：电刀**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：消化内镜中心

预算金额：45万元/台套

设备性能要求：

1、满足临床科室需求；

2、整机质保两年及以上。

1. **设备名称：内镜用水泵**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：2台。

使用科室：消化内镜中心

预算金额：6万元/台套

设备性能要求：

1、满足临床科室需求；

2、整机质保两年及以上。

1. **设备名称：输注工作站**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：3台。

使用科室：重症医学科

预算金额：13万元/台套

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求；
2. 可移动；
3. 每个输注工作站配置2个输液泵，7个微量泵；
4. 可网络程序化管理和控制；
5. 适合科室各种型号空针和输液器的使用；
6. 每个泵含独立蓄电池、可组合及拆分使用；
7. 整机质保两年及以上。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

廖老师 023-61874909

请注意！需提供的资质材料清单如下，**全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放**：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行、行号及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

**未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；**

**备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。**

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

 特此通知！谢谢！

2022年10月17日