采 购 公 告

重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备采购：

1. **设备名称：辐射台**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：儿科

预算金额：2万元/台

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求
2. 需要周围有挡板。
3. 温度可调节。
4. 可移动
5. 质保至少两年及以上
6. **设备名称：可视喉镜**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：急诊科

预算金额：4万元/台

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求。
2. 喉镜显示器能上下左右旋转。
3. 摄像头内置全密封防水光源。
4. 质保至少两年及以上
5. **设备名称：肛肠综合治疗及检查成像系统**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：普外科

预算金额：15.6万元/台

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求。
2. 高清分辨率≥1920\*1080。
3. 具有高强度的防水、防雾、防油污、防腐蚀。
4. 手柄工程学按键图像采集器。
5. 质保至少两年及以上。
6. **设备名称：心电监护仪带有创血压监测**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：急诊科

预算金额：7.1万元/台

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求。
2. 能进行有创血压监测。
3. 质保至少两年及以上。
4. **设备名称：射频消融仪**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：肿瘤血液介入科

预算金额：50万元/台

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求
2. 通过国家电磁兼容标准
3. 工作频率:400kHZ~480kHz
4. 输出功率:0~200W，步进为5W
5. 阻抗监测范围:25Ω~999Ω
6. 温度测量范围:10℃~99℃
7. 时间设定范围:0~30分钟,调整幅度为1分钟
8. 输出通道:主机内置三输出通道，可支持多针同步消融
9. 具备多种工作模式:自动模式/功率模式/温度模式
10. 具备水冷循环系统，有效降低消融中心温度，减缓碳化
11. 开关控制:主机手动控制或脚踏控制能量输出与暂停
12. 消融参数监测:术中实时监测并显示温度、实时功率、阻抗、剩余消融时间的变化
13. 安全监控:主机开机自检，并实时监控温度、阻抗、系统连接及机械故障。如出现问题，系统发出提示音并显示错误代码，同时停止能量输出。
14. 质保至少两年及以上
15. **设备名称：移动式C型臂X光机（专业骨科小C臂）**

设备文号：重钢总医院院长办公会决定[2022]11号

数量：1台。

使用科室：骨科

预算金额：70万元/台

设备性能要求：

1. 满足临床科室需求。
2. 质保至少两年及以上。

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重庆市大渡口区跃进村街道大堰三村特1号行政楼二楼业务部

联系人及电话：

乔金莲 023-61874901

请注意！需提供的资质材料清单如下，**全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放**：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行、行号及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

**未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；**

**备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。**

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

特此通知！谢谢！

2022年10月17日