**项目名称： 重钢总医院医保移动支付平台服务器设备采购项目**

（项目编号： CGZYYCG202336 ）

**竞 争 性 比 选 文 件**

项目业主： 重钢总医院

2023年11月13日

**第一章 重钢总医院医保移动支付平台服务器设备采购项目 比选公告**

重钢总医院拟对医保移动支付平台服务器设备采购项目进行比选。欢迎有合法资质的单位前来参选。

**一、项目名称**：重钢总医院医保移动支付平台服务器设备采购项目

**二、项目地点：**重钢总医院。

**三、项目工期：**30日历天，具体开工日期以业主指令为准。

**四、项目概况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 限价 | 数量 | 单位 |
| 1 | 服务器 | 73000 | 1 | 台 |
| 2 | 光纤交换机 | 90000 | 2 | 台 |

**五、资格要求**：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有工商行政主管部门核发的有效工商营业执照且范围与本项目相适应，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（提供加盖响应人鲜章的营业执照复印件）。

（二）参加采购活动前三年内，（指2020年11月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。响应人提供书面声明。

比选时比选人网上查询下列信息，若下列查询信息显示存在不良行为，比选人有权否决响应人的参选资格。

1．信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）以下内容的查询结果网页（查询信息为响应人名称）

“信用信息”查询结果。

“失信被执行人”查询结果。

“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。

“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2．中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（三）法律、行政法规规定的其他条件。

（四）本次比选不接受联合体参与。

**六、现场踏勘**：无

**七、比选时间、地点及文件获取**

（一）比选文件发布时间：2023年11月13日。

（二）比选时间：2023年11月16日上午08:30时。

（三）比选文件获取方式：重钢总医院官网（<http://www.cghospital.com>）。

（四）比选报名：**本项目应在比选截止时间前1天进行报名，报名方式为：[将加盖响应人公章的报名函发送至指定邮箱313948804@QQ.com](mailto:将加盖响应人公章的报名函发送至指定邮箱cgzyyxjzy@163.com)。只有进行报名的单位才具备参选资格**。**报名函格式自拟。**

（五）响应文件递交截止时间：2023年11月16日上午08:30时，未报名或超过截止时间的恕不接受。（现场递交响应文件）。

（六）响应文件递交方式：重钢总医院办公楼三楼一会议室。

如比选时间与比选方临时会议冲突，比选时间由比选方临时通知，响应文件递交截止时间以比选方临时通知为准。

**八、联系人**

比选人：重钢总医院 地址：重庆市大渡口区

组织联系人：戚老师 联系电话：023-81915031

业务部门联系人：黄老师 联系电话：023-81915049

**第二章 响应人须知**

**一、项目名称**：重钢总医院医保移动支付平台服务器设备采购项目

**二、比选报价、限价、评分说明**

（一）报价说明：

响应文件中仅存在唯一报价，以总价报价的形式进行报价，报价单位为元，报价最多保留小数点后两位。本项目实行总价包干的原则，在项目实施过程中中选人不得以任何理由增加本比选项目的费用，响应人自行考虑各种风险。响应人报价包含测评软、硬件工具、测评环境搭建、人工费等所有费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。合同签订后原则上比选人不做费用调整。

1. 限价说明：本项目总价限价为各单项报价之和，各单项报价不得高于各单项限价，总价最高限价为人民币 163000 元，响应人的报价不得超过对应的最高限价，否则，视为无效。

（三）评分说明：

1．资格审查及符合性审查：评审由比选方相关人员组成评审小组，并根据比选文件的要求对响应人提交的响应文件进行审查，只有资格审查及符合性审查合格的响应人才能继续参与评审。

（1）资格审查

依据比选文件要求，由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 响应人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；  响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 响应人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
| （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.响应人提供书面声明（见格式文件）；  2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询响应人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人将拒绝其参与本次采购。 |
| （4）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 其它资格条件 | | 符合特定资格要求、不接受联合体参与。 |

（2）符合性审查

评审小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个方案参选。 |
| 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 技术标准和要求 | 响应文件内容 | 响应比选文件中规定的内容。 |

（3）在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2．评审原则：综合评分法。是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）

3．比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。服务部分得分为0分的供应商不得成为成交候选供应商。

评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权值** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 比选报价  （25%） | 25分 | 有效的比选报价中的算数平均值为评审基准价  以上计算取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。  比选报价得分= |  |
| 2 | 技术部分（50%） | 50分 | 1、响应人应对每件货物要求的每条技术指标逐一应对。 2、对★号参数，响应人自认为“满足”、“无偏离”或“正偏离”的技术指标必须提供相关证明材料。响应人未能提供有效证明的，该条技术指标应认定为不满足。 3、为方便评审小组对照查阅，★号参数应在响应文件中进行明确标注，不允许以“...页至...页”的方式进行模糊描述。 4、响应人应在响应文件中写明提供产品的型号，未写明型号的设备视为不满足。 5、响应人所提供的产品品牌档次明显低于推荐品牌档次的，或不符合相关政策法规的，或不符合业主安全管理规范的，或与比选方现有系统体系不融合的，专家现场可认定该设备技术指标均为不满足。  所有参数完全满足比选文件要求得50分，设备技术参数要求中带“★”号的参数为关键技术参数，一条不满足将作废标处理；任何一项带▲为重要技术参数，一项不满足将扣5分；任何一项低于比选文件非▲或非★号要求的，每项扣3分，扣完为止。响应人虚假参选按作废处理并承担相应的法律责任。 |  |
| 3 | 商务部分  （25%） | 10分 | 1. 所投产品制造商为国家信息安全漏洞共享平台   （CNVD）技术组成员，得5分  2、为保障数据防护措施严密，具备严格的信息保护措施，所投产品制造商具备ISO 29151信息保护管理体系认证证书，得3分。  3、提供近三年（截止开标时间）所投主要产品服务器在医院、高校及高等科研院所的业绩案例。提供大于本次项目总金额的合同每份得1分，最高得2分。 | 提供合同扫描复印件 |
| 9分 | **投标人实力：**  1、投标人拟派项目组成员具有信息安全专业人员（CISP）证书，得2分，具有项目管理师认证（PMP）证书，得2分；本项最多得4分。  2、投标人具有信息系统服务交付能力等级证书三级得1分，二级及以上得1.5分。  3、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护资质三级得1分，二级及以上得1.5分。  4、为保障系统高效稳定运行，出现故障能及时到达现场处理，投标人承诺故障响应时间≤30分钟，备件更换时间≤1小时，得2分。（提供备件库地址及承诺函） | （提供证书复印件，以及投标人为持证人员缴纳的近3月（社保证明，参保证明必须包含身份证号（社保号） |
| 6分 | **售后技术服务:**  软硬件及其服务满足3年原厂质保期，分值无加减，在满足基础上，每增加1年技术服务质保期加3分，最多得6分。（提供原厂售后服务承诺函并加盖鲜章）。 | （提供原厂售后服务承诺函并加盖鲜章）。 |

**三、响应人不足的情形**

（一）重新组织比选

有下列情形之一的，比选人将重新组织比选：

1．截止时间止，响应人少于 3 个的；

2．经评审小组评审后否决所有响应人的。

3．经评审后，如有效响应人不足三个的，且使得比选明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部响应人，比选人将重新组织比选。

重新比选后响应人仍少于3个，由评审小组商议决定是否按法定程序比选和评审，确定中选人或转变采购方式。

**四、比选有效期**：30日历天。（从提交响应文件截止日起计算）

**五、付款方式**：见合同。

**六、响应文件的组成**：

比选报价函；

法定代表人身份证明及授权委托书；

资质材料；

其它须说明材料。

注意：以上资料应提供复印件并加盖鲜章，响应文件应提交正本一份，副本一份并进行密封，并加盖响应人公章。未按规定密封的响应文件将被拒绝接收。本次比选须由法定代表人或其代理人（附授权委托书）参加，并携带身份证原件。

**七、合同的签订**：中选人应当自中选通知书签章起15 天内，按比选文件合同模板和中选人的响应文件内容与比选人签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的或因中选人原因未在规定时间内签定合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失，中选人应当对造成的损失进行赔偿。如中选第一候选人未签订合同，比选人有权选择第二候选人签订书面合同。

**八、费用**：不论比选结果如何，响应人自行承担与本次比选有关的所有费用。

**九、如有未尽事宜，最终解释权在比选方。**

**第三章 技术标准和要求**

**一、技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| 1 | 服务器 | 1）总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM 产品，适用于通用机房环境，支持标准机柜。 |
| 2）机箱：机架式服务器，总体高度≤2U，同一机箱，非堆叠式。 |
| 3）★核心配置要求：支持X86架构系列处理器，配置≥2颗第三代智能英特尔至强可扩展处理器，主频≥2.3GHz,单颗处理器核心数≥20核，缓存≥30MB。 |
| 4）内存：配置≥512GB内存，单条内存要求≥32GB，最大支持≥32个内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能，最大支持≥6T内存配置；（提供官网截图或技术白皮书资料）。 |
| 5）本地存储：服务器内置硬盘可扩展数量≥ 41 块硬盘（提供官网截图或技术白皮书资料）；配置≥4块2.5寸480GB SATA SSD，配置≥4块1.2TB 12G SAS 10K HDD。 |
| 6）▲I/O扩展槽：最大支持14条PCIe4.0扩展槽，提供官网截图或技术白皮书资料。 |
| 7）RAID支持：支持 RAID 0、1、10、5、50、 6、60 等，支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等高级功能，配置≥1块RAID 2GB 12GB Adapter。 |
| 8）▲GPU：最大支持≥4 块双宽或≥14块单宽 GPU 卡（提供官网截图或技术白皮书资料）。 |
| 9）▲支持资源虚拟化,对计算资源进行分割,不同资源绑定不同 GPU 卡,用户系统独立,进程和数据安全隔离，提供功能截图。（中标后提供环境测试该功能）。 |
| 10）网络：板载1块4端口千兆电口，≥1块2端口万兆网卡（含 2 个多模模块），≥1块2端口16G HBA卡 |
| 11）电源模块：配置≥2个800W交流&240V高压直流电源模块。 |
| 12）散热：由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。 |
| 13）安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证（提供官网截图或技术白皮书资料） |
| 14）▲支持展示各组件温度传感器的分布图，可让用户直观感知服务器整体温感状态，（提供功能界面截图或技术白皮书资料）。 |
| 14）管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控；提供统一管理软件，在同个管理界面管理多台服务器。（提供功能截图）。 |
| 15）售后能力:设备制造商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，通过售后服务体系完善程度认证(七星级)，提供证书复印件并加盖原厂鲜章。 |
| 2 | 光纤交换机 | 1、背板架构：采用无拥塞的背板架构； |
| 2、光模块特性：所有的光纤通道接口需支持16GB 光模块 ；可在线热插拔； |
| 3、支持协议和标准：SAN交换机必须支持FC协议； |
| 4、兼容性：能够支持著名存储厂家的主流盘阵设备； |
| 5、端口可扩展性：单台机器可配置8、16和24个可使用的端口； |
| 6、端口需求：SAN交换机配置≥24个16Gb FC端口，全激活端口（含模块、跳线）； |
| 7、端口类型：支持D\_Port（诊断端口）、E\_Port、EX\_Port、F\_Port、M\_Port（镜像端口）；基于交换机类型的自我发现（U\_Port）；当Access Gateway 模式时，支持F\_Port 和N\_Port（支持 NPIV 技术）。 |

**第四章 部份响应文件格式（可参照）**

**项目**

**响 应 文 件**

响应人：

年 月 日

**目 录**

一、比选报价函；

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、资质材料；

四、其它须说明材料。

**一、响 应 函**

比选人名称：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以 的报价（含税价）完成本项目并按合同约定履行义务。

2．我方的响应文件包括下列内容：

（1）比选报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）营业执照副本；

（4）资质材料；

（5）其它须说明材料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺响应比选文件的全部要求。

4．我方承诺在比选文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7． （其他补充说明）。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人： （签字）

地 址：

电子邮箱：

电 话：

传 真：

年 月 日

**二、授权委托书**

（适用于有委托代理人的情况）

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改比选项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至 比选项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、法定代表人身份证明**

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人： （盖单位公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证正面复印件** |

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证背面复印件** |

**四、书面声明**

比选人名称：

我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，我方承诺在参加采购活动前三年内（指2020年7月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录， 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、无政府采购严重违法失信行为记录，且在人员、设备、资金、技术等方面具有相应的能力。若承诺与实事不符合，愿意承担相应责任。

响应人： （盖单位公章）

年 月 日

**五、资质材料。**

**六、其它须说明材料。**

**格式由响应人自行编制**